	C4CS010XP0
	РАЗБОРКА - СБОРКА : ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ [image: image1.png]


 .
	1. Инструмент

[image: image2.jpg]




	Рисунок : E5AP30WD
	



[1] Инструмент для разборки(-).1350.

2. Предварительные операции

Снять переднюю дверь [image: image4.png]


 .

3. Разборка

3.1. Панель отделки двери (Передние)

	[image: image5.jpg]




	Рисунок : C4CS01CD
	



Открепите декоративный элемент (В зоне "a") ; С помощью приспособления [1].

Освободить : Декоративный элемент (1).

Снимите : Декоративный элемент (1).

	[image: image7.jpg]




	Рисунок : C4CS01HD
	



Снимите :

· Накладку (В зоне "b")

· Болт (2)

Освободить : Панель управления (3) (В зоне "d") ; С помощью приспособления [1].

Отключите разъемы (В зоне "c").

Снимите : Панель управления (3).
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	Рисунок : C4CS01ID
	



Снимите : Болты (4).

Освободить : Панель обивки передней двери (5) (В зоне "e") ; С помощью приспособления [1].

Освободить :

· Панель обивки передней двери(5) (Потянув на себя)

· Панель обивки передней двери(5) (По стрелке)

	[image: image11.jpg]




	Рисунок : C4CS01JD
	



Отсоедините разъем (В зоне "g").

Освободить плафон (6) (В зоне "f").

Снимите :

· Плафон (6)

· Панель обивки передней двери (5)

3.2. Опора - Герметичную панель двери

	[image: image13.jpg]




	Рисунок : C4CS01KD
	



ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить штыри заклепок перед сверлением.

Высверлить заклепки (8) с помощью сверла Ø 6 мм.

Снимите : Опора (7).

Отклеить герметизирующую панель (9); С помощью приспособления [1].

ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить с двери в зоне наклеивания герметичной панели все следы клея с помощью чистящего средства с индексом "J1".

ПРИМЕЧАНИЕ : Высверлить остальные заклепки ; Пылесосом очистить нижнюю часть двери от частиц заклепок.

3.3. Ручки открывания дверей из салона

	[image: image15.jpg]




	Рисунок : C4CS01LD
	



Освободить : Внутренняя кнопка для разблокирования (10)(в соответствии со стрелкой " h ").

	[image: image17.jpg]




	Рисунок : C4CS01QD
	



Отсоедините :

· Крепление оплетки (В зоне "j")

· Оконечность троса (В зоне "k")

Снимите : Внутренняя кнопка для разблокирования (10).

3.4. Динамик

Снимите : Динамик передней двери [image: image19.png]


 .

3.5. Наружное зеркало заднего вида

Снимите наружное зеркало [image: image20.png]


 .

3.6. Внутреннее и наружное нижнее уплотнение стекла двери

Снимите :

· Внутренний уплотнитель стекла [image: image21.png]



· Наружное нижнее уплотнение стекла двери [image: image22.png]



3.7. СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Снимите :

· Подвижное стекло двери [image: image23.png]



· Неподвижное стекло двери [image: image24.png]



3.8. Механизм стеклоподъемника передней двери

Снимите : Механизм стеклоподъемника [image: image25.png]


 .

3.9. Защита двери

Снимите : Защитную вставку [image: image26.png]


 (Передняя дверь).

3.10. Наружная ручка передней двери
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	Рисунок : C4CS01TD
	



Ослабить : Крепежный болт (13) замка (12) (Не снимать : Болт (13)).

Освободить - Снимите : Замок (12).

Сдвинуть ручку (11) назад и освободить ее.

Открыть Ручку (11) (Переместить ручку (11) в полностью открытое положение).

Снимите Ручку (11).

3.11. Приводной механизм наружной ручки двери
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	Рисунок : C4CS01UD
	



Снимите болт (14).

Освободить приводной механизм наружной ручки через внутреннее отверстие двери.

Отсоедините :

· Крепление оплетки (В зоне "m")

· Оконечность троса (В зоне "l")

	[image: image31.jpg]




	Рисунок : C4CS01VD
	



Снимите : Приводной механизм наружной ручки двери (15).

3.12. Замок передней двери

	[image: image33.jpg]




	Рисунок : C4CS021D
	



Снимите болты (16).

	[image: image35.jpg]




	Рисунок : C4CS022D
	



Освободить замок (17) через внутреннее отверстие двери.

Отсоедините разъем (В зоне "n").

Снимите замок (17).

3.13. Направляющая кулисы

	[image: image37.jpg]




	Рисунок : C4CS023D
	



Отверните болты (19).

Снимите : Направляющую (18).

3.14. Тяги двери

	[image: image39.jpg]




	Рисунок : C4CS024D
	



Снимите :

· Гайки (20)

· Тягу двери (21) (Через внутреннее отверстие двери)

3.15. Уплотнители

	[image: image41.jpg]




	Рисунок : C4CS025D
	



Открепите фиксаторы (В зоне "p") ; С помощью приспособления [1].

Снимите уплотнитель (22).

	[image: image43.jpg]




	Рисунок : C4CS026D
	



Открепите фиксаторы (В зоне "q") ; С помощью приспособления [1].

Снимите уплотнитель (23).

3.16. Верхний молдинг передней двери

	[image: image45.jpg]




	Рисунок : C4CS027D
	



Освободить крепление (В зоне "r") ; С помощью приспособления [1].
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	Рисунок : C4CS028D
	



Освободить : Верхнюю накладку (24) (В зоне "s") ; С помощью приспособления [1].

Снимите : Верхнюю накладку (24).

3.17. Декоративный колпак : Передняя дверь

	[image: image49.jpg]|2






	Рисунок : C4CS029D
	



ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить штыри заклепок перед сверлением.

Высверлить заклепки (25) с помощью сверла Ø 6 мм.

Снимите : Декоративный элемент (26).

ПРИМЕЧАНИЕ : Высверлить остальные заклепки ; Пылесосом очистить нижнюю часть двери от частиц заклепок.

ПРИМЕЧАНИЕ : Снять с последующей установкой проставки (27).

3.18. Амортизатор

	[image: image51.jpg]




	Рисунок : C4CS02AD
	



Освободить - Освободить :

· Жгут электрических проводов (28) (В зоне "t") ; С помощью приспособления [1]

· Амортизатор (29) (В зоне "u") ; С помощью приспособления [1]

Снимите : Амортизатор (29).

3.19. Жгут проводов

	[image: image53.jpg]




	Рисунок : D6AS001D
	



ПРИМЕЧАНИЕ : Отметить прокладку электрического жгута (28).

Освободить :

· Крепежные хомуты (В зоне "v")

· Втулки для электрических жгутов (В зоне "w")

Снимите жгут проводов (28).

3.20. Петли двери

	[image: image55.jpg]




	Рисунок : C4CS02BD
	



Снимите :

· Болты (31)

· Шарниры (30)

4. Сборка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Обязательно заменить дефектные фиксаторы и хомуты.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Установите новые уплотнения без складок и разрывов ; Необходима полная чистота опорной поверхности на панели двери ; Провести валиком по предварительно наклеенному листу ; Эти предосторожности необходимы, чтобы избежать возможного проникновения воды, пыли или шума.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ : Правильно расположите натяжку, чтобы не деформировать накладку (26).

Моменты затяжки :

· Болты (2), (4) моментом 1 дН.м

· Болты (13) моментом 1,5 дН.м

· Болты (14) моментом 1,5 дН.м

· Болты (16) моментом 1,5 дН.м

· Болты (19) моментом 1 дН.м

· Гайки (20), момент затяжки 1 дН.м

· Болты (31) моментом 2,5 дН.м

Проверьте функционирование различного оборудования.

	C5DG012CP0
	СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : 
МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования по обеспечению безопасности и чистоты [image: image57.png]


 .
1. Инструмент

	[image: image58.jpg]




	Рисунок : E5AP30WD
	



[1] Инструмент для разборки (-).1350.

2. Предварительные операции

Снимите подвижное стекло передней двери [image: image60.png]


 .

3. Снятие

	[image: image61.jpg]




	Рисунок : C4CG036D
	



Снять болт (1).

Отсоедините разъем (В "a").

Отверните болты (2) , не снимая их.

Отделить механизм стеклоподъемника (3) через вырез во внутренней панели двери.

Снимите механизм стеклоподъемника (3).

4. Установка на место

ВНИМАНИЕ : Перед установкой уплотнительного листа проверить, как работает механизм стеклоподъемника (3).

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните болты (1), (2) моментом 1 дН.м.

Проверьте функционирование электрооборудования.

	C4CS0110P0
	РАЗБОРКА - СБОРКА : ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности [image: image63.png]


 .
1. Инструмент

	[image: image64.jpg]




	Рисунок : E5AP30WD
	



[1] Инструмент для разборки (-).1350.

	[image: image66.jpg]




	Рисунок : E5AP363D
	



[2] Съемник для пластмассовых фиксаторов (-).1311.

2. Предварительные операции

Снять заднюю дверь [image: image68.png]


 .

3. Разборка

3.1. Панель отделки двери

	[image: image69.jpg]




	Рисунок : C4CM12DD
	



Освободить из фиксаторов декоративный элемент (1) (В зоне "a" ) ; С помощью приспособления [1].

Снимите декоративный элемент ( 1).

3.2. Панель отделки двери (Двери с механическими стеклоподъемниками )

	[image: image71.jpg]




	Рисунок : C4CM12ED
	



Открыть, затем полностью закрыть стекла.

Слегка нажать на оконечность ручки стеклоподъемника (2) (В зоне "b" ) (По направлению стрелки ).

	[image: image73.jpg]




	Рисунок : C5DM03DD
	



Установить приспособление [1] между ручкой стеклоподъемника (2) и основанием (3).

Нажать на фиксатор (4) (в "c") и потянуть за ручку стеклоподъемника (2)  (в соответствии со стрелкой " d ").

Снимите :

· Ручку стеклоподъемника ( 2)

· Основание ( 3)

3.3. Панель отделки двери (Общие операции ) : (в зависимости от комплектации)

	[image: image75.jpg]




	Рисунок : C4CS00GD
	



Снимите крышку (В зоне "e" ).

	[image: image77.jpg]




	Рисунок : C4CS00LD
	



Снимите болт ( 5).

	[image: image79.jpg]




	Рисунок : C4CS00MD
	



Открепите панель управления (6) (В зоне "f" ) ; С помощью приспособления [1].

Отодвинуть (освободить) : Плата механизма переключения передач ( 6) (По направлению стрелки ).

Отсоедините разъем (В зоне "g" ) (в зависимости от комплектации).

Снимите панель управления (6).

	[image: image81.jpg]




	Рисунок : C4CS00ND
	



Снимите болты 7.

	[image: image83.jpg]




	Рисунок : C4CS00OD
	



Отсоедините панель задней двери (8) (В зоне "h" ) ; С помощью приспособления [2].

Отодвинуть (освободить) : Панель задней двери (8).

	[image: image85.jpg]




	Рисунок : C4CS00PD
	



ПРИМЕЧАНИЕ : В зависимости от комплектации.

Отсоедините разъем (В зоне "j" ).

Освободить плафон (9) ; С помощью приспособления [1].

Снимите :

· Плафон (9)

· Панель задней двери (8)

3.4. Кронштейны ручек двери (Задние колеса ) - Герметичную панель двери

	[image: image87.jpg]




	Рисунок : C4CS00QD
	



ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить штыри заклепок перед сверлением.

Высверлить заклепки (11) ; С помощью дрели со сверлом диаметром 6 мм.

Выньте жгут проводов (12).

Снимите : Кронштейн ручки двери (13) (Задние колеса ).

Снимите : Герметичную панель задней двери (10) ; С помощью приспособления [1].

ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить с двери в зоне наклеивания герметичной панели все следы клея с помощью чистящего средства с индексом J1.

ПРИМЕЧАНИЕ : Высверлить остальные заклепки ; Пылесосом очистить нижнюю часть двери от частиц заклепок.

3.5. Внутренняя ручка задней двери

	[image: image89.jpg]




	Рисунок : C4CS00RD
	



Сдвиньте внутреннюю ручку открывания задней двери (14)  (по стрелке).

	[image: image91.jpg]




	Рисунок : C4CS00SD
	



Отсоедините :

· Крепление оплетки (В зоне "l" )

· Оконечность троса (В зоне "m" )

Снять внутреннюю ручку задней двери (14).

3.6. Динамик

Снять динамик [image: image93.png]


 .

3.7. Стекло задней двери

Снимите стекло задней двери [image: image94.png]


 .

3.8. Нижний внутренний уплотнитель стекла задней двери

Снимите : Внутренний уплотнитель стекла [image: image95.png]


 .

3.9. Защитный молдинг двери (Задние колеса )

Снимите : Защитный молдинг двери [image: image96.png]


 (Задние колеса ).

3.10. Наружный нижний уплотнитель оконного проема двери

	[image: image97.jpg]




	Рисунок : C4CS00TD
	



Освободить - Снять уплотнитель наружного молдинга (15) ; С помощью приспособления [1].

3.11. Механизм стеклоподъемника : Задняя дверь

Снимите механизм стеклоподъемника [image: image99.png]


 .

3.12. Наружная ручка задней двери

	[image: image100.jpg]




	Рисунок : C4CS00UD
	



Открутить : Крепежный болт (18) замка (17) (Не снимая болта (18) ).

Отодвинуть замок и снять ( 17).

Сдвинуть ручку (16) назад и освободить ее.

Переместить ручку (16) в полностью открытое положение.

Снимите : Ручку ( 16).

3.13. Приводной механизм наружной ручки двери

	[image: image102.jpg]




	Рисунок : C4CS00VD
	



Снимите болт ( 19).

Освободить приводной механизм наружной ручки через внутреннее отверстие двери.

Отсоедините :

· Крепление оплетки (В зоне "p" )

· Оконечность троса (В зоне "n" )

	[image: image104.jpg]




	Рисунок : C4CS00WD
	



Снимите : Приводной механизм наружной ручки двери (20) (Задняя дверь ).

3.14. Замок задней двери

	[image: image106.jpg]




	Рисунок : C4CS00XD
	



Снимите болты (21).

	[image: image108.jpg]




	Рисунок : C4CS00YD
	



Освободить замок задней двери (22) через внутреннее отверстие двери.

	[image: image110.jpg]




	Рисунок : C4CS00ZD
	



Открепить крышку ( 23) (В зоне "q" ).

Отсоедините разъем (В зоне "r" ).

Снять замок задней двери (22).

3.15. Уплотнители

	[image: image112.jpg]




	Рисунок : C4CS010D
	



Открепите фиксаторы (В зоне "s" ) ; С помощью приспособления [1].

Снять уплотнитель задней двери (24).

	[image: image114.jpg]




	Рисунок : C4CS011D
	



Снимите - Извлечь сальник ( 25).

3.16. Уплотнитель окантовки

	[image: image116.jpg]




	Рисунок : C4CS012D
	



Снимите - Снимите : Уплотнение окантовки двери (26).

3.17. Декоративный колпак : Передняя дверь

	[image: image118.jpg]




	Рисунок : C4CS016D
	



ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить штыри заклепок перед сверлением.

Высверлить заклепки ( 27) с помощью сверла Ø 6 мм.

Снимите декоративный элемент ( 28).

ПРИМЕЧАНИЕ : Высверлить остальные заклепки ; Пылесосом очистить нижнюю часть двери от частиц заклепок  Снять с последующей установкой проставки ( 29).

Проделайте те же операции с другой накладкой.

3.18. Верхний молдинг

	[image: image120.jpg]




	Рисунок : C4CS017D
	



Освободить : Верхнюю накладку (30) (В зоне "t" ) ; С помощью приспособления [1].

Снимите уплотнитель двери (31) (Верхний молдинг (30) ).

Снимите : Верхнюю накладку (30).

3.19. Кронштейн солнцезащитной шторки  (в зависимости от комплектации)

	[image: image122.jpg]




	Рисунок : C4CS018D
	



Снимите :

· Болт ( 33)

· Кронштейн солнцезащитной шторки (32)

3.20. Тяги двери

	[image: image124.jpg]




	Рисунок : C4CS019D
	



Снимите :

· Сальник ( 34)

· Гайки ( 35)

· Тягу двери ( 36) (Через паз в двери )

3.21. Петли двери

	[image: image126.jpg]




	Рисунок : C4CS01AD
	



Снимите :

· Болты ( 37)

· Шарниры ( 38)

3.22. Жгут проводов : Задняя дверь  (в зависимости от комплектации)

	[image: image128.jpg]




	Рисунок : C4CS01BD
	



ПРИМЕЧАНИЕ : Отметить прокладку электрического жгута (12).

Освободить :

· Крепежные хомуты (В зоне "u" )

· Втулки для электрических жгутов (В зоне "v" )

Снимите жгут проводов ( 12).

3.23. Солнцезащитная шторка  (в зависимости от уровня комплектации)
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	Рисунок : C4CS04OD
	



Открыть : Солнцезащитная шторка ( 39).

Освободить - Снимите декоративный элемент ( 40)  (в соответствии со стрелкой " ").
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	Рисунок : C4CS04PD
	



Просверлить отверстие : Опору ( 41) (В зоне "w" ) ; С помощью сверла диаметром 5.

Снимите : Опору ( 41).

4. Сборка

ВНИМАНИЕ : Обязательно заменять неисправные крепления.

ВНИМАНИЕ : Установите новые уплотнения без складок и разрывов ; Необходима полная чистота опорной поверхности на панели двери ; Провести валиком по предварительно наклеенному листу ; Эти предосторожности необходимы, чтобы избежать возможного проникновения воды, пыли или шума.
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	Рисунок : C4CS04QD
	



Установить :

· Опора (41)

· Болтов (42) (новых)

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.

Затяните :

· Болты ( 5), (7) моментом 1 дН.м

· Болты ( 18), (19), (21) моментом 1,5 дН.м

· Болт ( 33), момент затяжки 1 н.м

· Гайки ( 35), момент затяжки 1 дН.м

· Болты ( 37) моментом 2,5 дН.м

5. Дополнительные операции

Установите заднюю дверь [image: image136.png]


 .

Проверьте функционирование различного оборудования.

